История возникновения изделий из шерсти.
Валяние самая древняя техника изготовления текстиля на Земле.
Валяя шерстьдиких животных, собранную во время линьки, древние люди изготавливали первую примитивную одежду, и лишь спустя века они научились прясть, вязать и ткать. Основное сырье для валяния войлока - овечья шерсть с небольшим добавлением ягнячьей, верблюжьей и козьей шерсти, конского волоса и волоса, выпадающего пои линьке крупного рогатого скота.
Кочевники изготовляли из войлока следующие изделия: все виды покрытия для юрты, одежду, подушки, дорожки, ковры, мешки для хранения чая, мелкой посуды.
В Россию техника валяния пришла вместе с монголо-татарским игом и прижилась благодаря суровым зимам. Самое распространенное русское валяное изделие, конечно же, валенки, хотя кроме них на Руси изготавливалось войлоки для хозяйственных нужд, валяные шапки.
Сегодня возможности войлока значительно шире: любители этого прикладного искусства делают необыкновенной красоты одежду, сумки, обувь, картины, декоративные панно и ковры, рамки для фото, цветочные композиции, забавные игрушки, абажуры для ламп и многое другое.
Свойства шерсти и технология валяния.
Шерсть - единственный материал, из которого можно валять. Ни одно другое природное волокно, будь то лён или хлопок, не обладает этими свойствами.
Шерстяные волокна состоят из кератина и волокнистого белка, мягкие упругие волокна удерживают тепло и не пропускают влагу. В шерстяном изделии тело никогда не перегреется, а в холод не замёрзнет. Войлок не только практичный и теплый материал, он обладает целебными свойствами.
Различают два способа валяния шерсти: с помощью игл (холодное), с помощью мыла (горячее). Валяние иглами - это уплотнение шерсти специальными иглами с насечками, которые подцепляют и спутывают волокна. Этот способ валяния напоминает лепку и позволяет получать объёмные изделия.
При втором способе валяния шерсть обильно пропитывают мыльным раствором, и тщательно трут руками. При этом волокна плотно переплетаются и под воздействием щелочной среды сокращаются. Получается полотно - войлок. Таким образом, можно изготавливать плоские изделия: коврики, панно, шарфы.
Изучив литературу, мы поняли, что нам подойдет техника мокрого валяния. Сначала мы решили создать полотно из шерсти, потом по шаблону вырезать бабочку.
Изготовление войлока мокрым способом.
Материалы и приспособления:
· Шерсть разных цветов
 (бежевого, болотного, оранжевого, светло и темно зеленого и других);
· Пластиковая пленка с воздушными пузырьками (обычно ее используют для упаковки техники);
· Мыльный раствор (для приготовления мыльного раствора используют горячую воду 40-50 градусов и натертое на крупной терке мыло, мы использовали в своей работе оливковое мыло);
· Сетка-тафта для удобства валяния, чтобы шерсть не тянулась за руками, не комкалась;
· Скалка.
· Губка.
Последовательность работы:
Прежде всего, необходимо подготовить место для работы, подобрать материалы и инструменты шерсть. На стол укладываем пластиковую пленку с воздушными пузырьками. Сверху укладываем небольшими, тоненькими клочками шерсть. Очень важно соблюдать правильную технику отделения шерсти от мотка. В одну руку возьмем моток шерсти, а другой рукой возьмемся таким образом, чтобы конец шерстяной ленты расположился между ладонью и пальцами руки. Аккуратно тянем за ленту, чтобы вытянуть небольшой пучок. Укладываем 1 ряд вдоль волокон, 2 ряд - поперек, таким образом, повторяем 4 раза. Когда все слои шерсти уложены, накрываем полотно сеткой. Смачиваем полотно горячим мыльным раствором.
Руками разглаживаем жидкость по полотну, чтобы вся шерсть равномерно пропиталась мыльным раствором; затем трем шерсть в разных направлениях, скрепляя ее в единое  целое, двигаемся от середины к краям, чтобы удалить остатки воздуха.
В процессе валяния происходит усадка. Придерживая шерсть, аккуратно убираем сетку и продолжаем тереть изделие. Переворачиваем полотно и продолжаем работать над обратной стороной. Для лучшей «увалки» обрабатываем изделие скалкой. Как только волокна шерсти достаточно свалялись и войлок выглядит как однородное полотно, берем изделие в руки и начинаем растирать его ладонями, скручивать и мять, это позволит волокнам шерсти еще лучше сваляться друг с другом. Когда работа по валянию войлока завершена, необходимо сполоснуть изделие чтобы вымыть из волокон все мыло. Опускаем войлок в раковину и пускаем по его поверхности горячую воду. Тщательно промываем изделие, пока стекающая вода не станет абсолютно прозрачной. Затем споласкиваем войлок под струей холодной воды, отжимаем и сушим.



